EDFM Simulator 软件使用手册
1. 软件定位
本软件是一个基于 MATLAB App Designer 的 EDFM 图形化模拟工具，正式界面文件为：
 (
gui_support/app/EDFM_Simulator_App.mlap
)


 (
.m
)当前项目已经不再以早期软件的核心用途是：

代码版界面为主线，后续使用与维护都应以

版本为准。

 (
.
mlapp
)通过图形界面编辑 EDFM 模拟参数
加载模板算例导入/导出配置运行模拟
导入/导出结果
查看基础结果和部分后处理图

2. 运行前准备
请确保：
已安装 MATLAB 工程目录完整
 (
cd
(
'C:\Users\Administrator\Videos\3D_EDFM_simulator_20260305'
)
)MATLAB 当前工作路径切换到工程根目录示例：



3. 推荐启动方式

 (
.mlapp
)由于正式界面是mlapp推荐两种启动方式。

方式一：在 App Designer 中直接打开并运行
直接打开：

  (
gui_support/app/EDFM_Simulator_App.mlapp
)

然后点击 Run。
这是当前最推荐的方式。
方式二：在 MATLAB 中直接实例化 App

 (
.mlapp
)如果mlapp已经在 MATLAB 路径下可见，可以在命令行中运行：
 (
app 
= 
EDFM_Simulator_App
;
)



4. 软件整体结构





 (
.m
) (
main1.m
) (
EDFMSimulatorApp()
)界面按原始顶部工具栏主要包括：

中的逻辑拆分为多个部分，并带有顶部工具栏。


  (
New Config
)
 (
Template
) (
Load Template
) (
Import Config
) (
Export Config
) (
Run
) (
Import Result
) (
Export Result
) (
Status
)








主页面签
 (
Model
) (
Grid
) (
Fracture
)



  (
Discretization
)

  (
Flow
)

  (
Wells
)
 (
Run
) (
Results
) (
Solover
)
不同版本导出的文字可能略有差异，但功能分组是一致的。
5. 推荐使用流程
建议按下面顺序使用。
5.1 新建或加载配置
你可以选择以下两种起点：

 (
New Config
)点击New Config创建空配置
 (
Load Template
) (
case07
) (
case01
)在模板下拉框中选择case 01到 case 07	，然后点击

如果是第一次使用，建议先加载已有模板，不建议直接从空配置开始。
5.2 按页面修改参数
Model 页
这里主要设置：
 (
ModelFlag
) (
GridModel
) (
FlowModel
)




其中：






：气水两相流
 (
FlowModel=2
) (
FlowModel=1
)：油水两相流
 (
FlowModel=3
)：组分流


运行时只使用当前选中的流动模型分支。
Grid 页
这里填写网格参数：

  (
dx
)

  (
dy
)

  (
dz
)

  (
NTG
)

这类参数通常使用 MATLAB 表达式录入，例如：
 (
[
10 10 10 10
]
matlab 
[
5
; 
5
;
 
5
]
)

Fracture 页
这里用于设置裂缝输入方式及裂缝相关参数，例如： 输入类型
裂缝工程输入裂缝线
裂缝高度
是否流动阻隔

Discretization 页
这里用于设置离散化参数，例如： 边界
无效层基质参数裂缝参数
应力敏感参数

Flow 页
这里设置：
初始压力
 (
Cs
)初始含水饱和度初始
 (
Cb
)初始
与当前流动模型对应的流体参数

注意：
三种流动模型互斥
GUI 中虽然可能展示多个区块，但运行时只会使用当前



 (
FlowMode
l
)对应的数据


Wells 页
这是井和排产制度设置页面，当前包含四个关键表格：
 (
Well1Table
) (
Well2Table
) (
ScheduleTable
) (
FractureWellLocationTable
)




同时还包括：
 (
time
) (
dtmin
) (
dtmax
)



5.3 Wells 页四个表如何填写
 (
Well1Table
)1.
 (
well_name
) (
nperf
) (
index_xyz
) (
rw
) (
skin
) (
well_type
)通常用于定义常规井。当前表头含义：







其中：





通常是网格索引，如
 (
well_type
) (
[20 10 1; 20 10 2]
) (
index_xyz
)对应原始代码中的井类型编号


 (
FractureWellLocationTable
)2.
用于定义压裂井轨迹点或井位坐标。

当前表头含义：
 (
x
) (
y
) (
z
)



 (
Well2Table
)3.
 (
well_name
) (
nperf
) (
perfnum
) (
rw
) (
skin
) (
well_type
)通常用于定义压裂水平井或与裂缝单元相关的井。当前表头含义：






 (
ScheduleTable
)4.
 (
well_name
) (
state(open/close)
) (
role(inj/pro)
) (
control(const_q/const_pwf)
) (
target_1
) (
target_2
) (
Cs_key
) (
Cs_inj
) (
Cb_key
) (
inj_salinity
)用于定义井制度和阶段排产。当前表头含义：










 (
main1.m
)结合原始main1.m	注释，可按下面理解填写：
 (
state
) (
open
)


  (
close
)

  (
role
)

  (
inj
)

  (
pro
)

  (
control
)

  (
const_q
)

  (
const_pwf
)

  (
target_1
)
 (
target_2
)常用于输入目标流量或目标井底流压
一般与target_1	成对使用
  (
Cs_inj
)
 (
inj_salinity
) (
target_1
)注入表活剂浓度
注入水或压裂液盐浓度，即矿化度

5.4 时间步参数

 (
Wells
)页还需要填写：
 (
time
) (
dtmin
) (
dtmax
)



这三个量通常按阶段一一对应。建议保证：
 (
dtmax
) (
dtmin
) (
time
)的阶段数的阶段数的阶段数
 (
well_schedules
)的阶段数

四者保持一致。
6. 配置导入与导出
导出配置

 (
config
) (
Export Config
)点击Export Config	后，软件会把当前 GUI 数据整理成统一件。

结构，并保存为.mat	文

 (
.mat
)该 MAT 文件中应包含变量：
 (
config
)

 (
.mat
) (
config
)导入配置


 (
Import Config
)点击
7. 运行模拟
参数设置完成后：
1.  (
Run
)点击顶部

，选择包含

变量的

文件即可。

2.  (
Run
)或在Run	页点击运行按钮


运行时软件会：
1.  (
.mlapp
)从
2.  (
EDFMAppController.m
)通过
3.  (
gui_support/runtime/run_case.m
)调用


控件读取参数



 (
config
)写入统一

4.  (
run_case(config)
)由
5. 最终调用底层求解器

组织网格、裂缝、流体、井和 schedule



运行日志会显示在
8. 查看结果
运行成功后，可在结果摘要
时间步信息牛顿迭代信息基础结果曲线

页文本框中。


 (
Results
) (
Run
)页查看：


并可调用部分旧版后处理功能，例如：
 (
PlotWellResponse
) (
Plot2DLayer
)


  (
Plot3DDistribution
)

  (
PlotPerm
)

  (
PlotSPDP
)

9. 结果导入与导出
导出结果

 (
.mat
) (
Export Result
)点击Export Result	，导出当前结果为.mat	文件。

MAT 文件中应包含变量：
 (
results
)

 (
.
mat
)导入结果


 (
results
) (
Import Result
)点击 Import Result	，选择包含

变量的

文件即可。


10. 输入格式说明
当前软件中，很多复杂参数仍然采用 MATLAB 表达式方式输入。常见格式如下。
数值
 (
10
)

向量
 (
[
1 2 3
]
)

列向量
 (
[
1
; 
2
; 
3
]
)

矩阵

 (
[
1 2
; 
3 4
]
)

单元数组
 (
{
'w1'
, 
1
, 
[
20 10 1
]
, 
0.089
, 
0
, 
1
}
)

多行排产表
 (
{
'w1'
,
'open'
,
'inj'
,
'const_pwf'
,
40
,
40
,
'Cs_inj'
,
0.5
,
'Cb_inj'
,
1
;
'w1'
,
'open'
,
'pro'
,
'const_q'
,
0
,
0
,
''
,
[]
,
''
,
[]
}
)

11. 使用建议
建议遵循以下原则：
优先从模板开始，而不是手工全新录入大改参数前先导出一份配置备份
 (
ScheduleTable
)保证ScheduleTable	井名与井定义一致
 (
FlowModel
) (
dtmax
) (
dtmin
) (
time
)保证time	、dtmin	、dtmax	与阶段 schedule 数一致

修改流体参数时，确认当前

12. 常见问题

是否正确


1. 导入配置失败怎么办



 (
.mat
)检查 .mat	文件中是否存在变量：
 (
config
)

2. 导入结果失败怎么办
[bookmark: _GoBack]
 (
.mat
)检查.mat	文件中是否存在变量：

 (
results
)

3. 表格里不知道填什么

建议按以下顺序判断：
1. 先看表头
2. 再看模板默认值
3.  (
main1.m
)再看对应算例目录的main1.m	注释


4. 改了别的流动模型参数为什么不生效
 (
FlowModel
)因为三种流动模型是互斥的，运行时只读取当前选中的
13. 当前版本特点


分支。


 (
EDFMAppController.m
) (
.mlapp
)当前版本的重点是： 正式界面已经放到
业务逻辑主要通过EDFMAppController.m	绑定
 (
run_case(config)
)运行入口已经统一为

 (
controller
) (
.mlapp
)也就是说，使用者可以把它理解为： 负责界面
负责连接界面与后端
 (
run_case
)负责统一调度求解流程
